|  |  |
| --- | --- |
| **Пульт «CLON Hormann static 868»**  **для ворот и шлагбаумов, 868 МГц**  **Замена оригинала + Копировщик** | **Пульт «CLON Hormann static 868»** является полноценным копировщиком оригинального пульта Hormann с синими кнопками. Только с синими! Поскольку именно эти пульты работают с фиксированным кодом на частоте 868 Мгц. |

ВНИМАНИЕ!

Находясь в зоне действия оригинального пульта при копировании, следите, чтобы срабатывание автоматики не причинило вред людям или имуществу, находящимся в зоне действия ворот или шлагбаума.

**Инструкция по копированию**

1.Оригинальный пульт поднести вплотную к пульту “CLON Hormann static 868”.

2. Зажимаем и удерживаем рабочую кнопку на оригинальном пульте.

3. Зажимаем и удерживаем кнопку пульта “CLON Hormann static 868”. Копировщик сначала мигнёт 5 раз медленно, потом 5 раз быстро и потухнет. Если светодиод копировщика горит постоянным светом, не отпуская кнопку оригинального пульта, отпустите и зажмите предполагаемую кнопку для копирования на “CLON Hormann static 868” ещё раз.

4. Отпустить все кнопки, как на оригинальном пульте, так и на копировщике.

5. Копирование выполнено.

6. Повторить копирование каждой кнопки, используя 1-4 пункты данной инструкции.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Пульт «CLON Hormann static 868»**  **для ворот и шлагбаумов, 868 МГц**  **Замена оригинала + Копировщик** | **Пульт «CLON Hormann static 868»** является полноценным копировщиком оригинального пульта Hormann с синими кнопками. Только с синими! Поскольку именно эти пульты работают с фиксированным кодом на частоте 868 Мгц. |   ВНИМАНИЕ!  Находясь в зоне действия оригинального пульта при копировании, следите, чтобы срабатывание автоматики не причинило вред людям или имуществу, находящимся в зоне действия ворот или шлагбаума.  **Инструкция по копированию**  1.Оригинальный пульт поднести вплотную к пульту “CLON Hormann static 868”.  2. Зажимаем и удерживаем рабочую кнопку на оригинальном пульте.  3. Зажимаем и удерживаем кнопку пульта “CLON Hormann static 868”. Копировщик сначала мигнёт 5 раз медленно, потом 5 раз быстро и потухнет. Если светодиод копировщика горит постоянным светом, не отпуская кнопку оригинального пульта, отпустите и зажмите предполагаемую кнопку для копирования на “CLON Hormann static 868” ещё раз.  4. Отпустить все кнопки, как на оригинальном пульте, так и на копировщике.  5. Копирование выполнено.  6. Повторить копирование каждой кнопки, используя 1-4 пункты данной инструкции. |  |